**附件：具体实施措施**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 空调机型 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 检修 维保 清洗 消毒 | 分体壁挂机 | 台 |  | 内机高温蒸汽清洗和药物消毒，主机用高压水枪和药物清洗，检修检测整机电控部件及除尘，调试运行。 |
| 柜机 | 台 |  |
| VRV内机及盘管机 | 台 |  |
| VRV外机 | 台 |  |
| 加氟 | 1p挂机 | 台 |  |  |
| 2p柜挂 | 台 |  |  |
| 3p柜挂 | 台 |  |  |
| 5p柜机 | 台 |  |  |
| 以下项因维修内容及部件涉品类较多，作为议价参考。 | | | | |
| 移机 | 1p挂机 | 台 |  | 打孔 元/个 |
| 2p柜挂 | 台 |  | 打孔 元/个 |
| 3p柜挂 | 台 |  | 打孔 元/个 |
| 5p柜机 | 台 |  | 打孔 元/个 |
| 加管 | 1p挂机 | 米 |  | 2根铜管和保温及电线 |
| 2p柜挂 | 米 |  | 2根铜管和保温及电线 |
| 3p柜挂 | 米 |  | 2根铜管和保温 |
| 5p柜机 | 米 |  | 2根铜管和保温 |
| 内机电路板 | 挂机 | 块 |  | 控制电控系统 |
| 柜机 | 块 |  | 控制电控系统 |
| 内机电机 | 挂机 | 个 |  |  |
| 2P柜机 | 个 |  |  |
| 3P柜机 | 个 |  |  |
| 5P柜机 | 个 |  |  |
| 内机扇叶 | 柜机和挂机 | 个 |  |  |
| 外机电路板 | 挂机 | 块 |  | 控制电控系统 |
| 柜机 | 块 |  | 控制电控系统 |
| 外机电机 | 挂机 | 个 |  |  |
| 柜机 | 个 |  |  |
| 内机扇叶 | 柜机和挂机 | 个 |  |  |
| 温控器 | 挂机 | 套 |  | 系统温度检测 |
| 柜机 | 套 |  | 系统温度检测 |
| 控制板 | 挂机 | 块 |  | 内外机控制配件 |
| 柜机 | 块 |  | 内外机控制配件 |
| 功率模块 | 挂机 | 块 |  | 压缩机 风机控制部件 |
| 柜机 | 块 |  | 压缩机 风机控制部件 |
| 电流器 |  | 块 |  | 检测保护部件 |
| 保护器 |  | 个 |  | 检测保护部件 |
| 启动器 |  | 个 |  | 主机启动部件 |
| 电控板 |  | 块 |  | 检测保护部件 |
| 遥控器 | 分体 | 个 |  |  |
| 控制器 |  | 个 |  | 检测保护部件 |
| 电控箱 | 分体 | 个 |  | 主机控制系统 |
| 柜机 | 个 |  | 主机控制系统 |
| 集中控制板 | 挂机 | 块 |  | 整机控制系统 |
|  | 柜机 | 块 |  | 整机控制系统 |
| 分体维修漏水 |  | 台 |  |  |
| 中央空调维修漏水 |  | 台 |  |  |
| 系统漏氟维修 | 挂机 | 台 |  |  |
| 柜机 | 台 |  |  |
| 电机 | 风盘 | 个 |  |  |
| 线控器 | 风盘 | 套 |  |  |
| 电动阀 | 风盘 | 个 |  |  |
| 压缩机 | 挂机 | 个 |  |  |
| 2p柜机 | 个 |  |  |
| 3p柜机 | 个 |  |  |
| 5p柜机 | 个 |  |  |